重庆市合川区人民医院关于楼宇发光字

制作安装服务采购补遗

各潜在投标人：

“重庆市合川区人民医院楼宇发光字制作安装服务”（采购编号 ：2021031）招标文件部分内容作以下补遗：“第二篇技术方案”的

“一、项目清单及项目技术参数”修改为：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **规格（㎜）** | **计算单位** | **质材/工艺** | **总限价（元）** |
| 1 | “国家三级甲等综合医院”发光字 | 6000\*6000/字 | 10字 | 1、穿孔字板材：201# 1.5厚不锈钢激光切割焊接打磨围边成字形，侧面厚度15公分，冲孔孔距2.8公分；  2、油漆：红色汽车烤漆  3、灯具：防水LED红色发光灯珠（品牌：蓝景）  4、背后支架：50\*50、40\*40国标热镀锌角钢笼式焊接，焊缝打磨喷防锈漆，抗风等级10级；  5、支架配重：水泥配重；  6、柱子底部：主龙骨与楼顶结点处龙字架焊接2cm厚80x80cm钢板，用150钢膨胀螺丝固定，柱子基角，用足4mm外墙铝塑板补缝，粘防水胶  7、电源：12V400W户外防水电源（金炬、蓝景、明卓或者国内知名品牌一等品产品）；  8、配电设备：配电箱400x500x160x厚0.6mm外箱；交流接触器，220V全自动定时系统；空开；  9、线缆： 4m㎡**（鸽牌**\飞利浦、或者国内知名品牌一等品产品）；  10、线管：DN20 镀锌钢套管；  11、拆除及恢复：包含安装过程中外墙开孔、走道及吊顶天棚拆除及恢复； | 292149.12 |

备注：1、此价格为包干价，包含材料、人工、管理、税金等一切费用。

2、必须按照以上产品品牌要求，在投标文件中列明所投产品的品牌，未标明品牌或品牌未在采购人要求之列的即为不满足技术参数要求。

**二、第三篇 “项目商务要求”中“三、质量保证及售后服务”的“（二）售后服务内容（2）现场响应”修改为**

采购人遇到电话咨询不能解决的问题，供应商在12小时内到达现场进行处理。中标人必须保证服务时间及制作质量。

**三、第七篇 “响应文件编制要求”中“一、经济部分”的“（二）报价明细表”修改为**

（二）报价明细表

项目编号：

项目号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价  （ ） | 合计  （ ） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

3、该表可根据项目实际情况调整。

供应商名称（公章）：

年 月 日

其余内容无调整，特此函告！

重庆市合川区人民医院

2021年6月18日