眼科眼底血管造影机设备需求

1. 全激光光源，共焦激光成像技术
2. 至少包含视网膜造影、眼底自发荧光成像、红外成像、同步造影等
3. 分辨率：≤5微米/像素
4. 具有图像降噪技术
5. 可实时自动拼图，自动无缝拼图
6. 操作面板：屏幕≥5寸，触摸屏式操作面板，易于操作
7. 报告编辑:图片张数可自由选择≥10张、方便比较，多模影像/文字描述可同时打印