泌尿外科钬激光治疗机功能需求

1. 适用于泌尿系结石的碎石，泌尿系肿瘤的汽化和凝固。
2. 工作激光输出波长：2100nm ±100nm
3. 最大功率≥100瓦，可以满足切割前列腺以及膀胱肿瘤
4. 可搭配原厂多种规格光纤
5. 具有控制能量稳定功能，保障激光能量输出稳定度
6. 脉宽可调，靶向碎石
7. 抗干扰加长脚踏连接线
8. 激光治疗机可靠性高：连续工作8小时，功率稳定无衰减
9. 控制方式：全触摸彩色控制屏
10. 低噪音
11. 冷却系统：内置压缩机制冷，确保性能稳定