重庆市合川区人民医院

关于综合楼二期工程地面砖打磨抛光项目

询价的函

各位潜在供应商：

我院拟实施综合楼二期工程地面砖打磨抛光项目，现对该项目的服务进行询价，欢迎有资质的公司前来报价。

1. 询价内容

本次询价主要是综合楼二期工程地面砖打磨抛光，包含彻底清洁地面砖表面，去除污渍和油垢；对局部损坏部位和轻微划痕，需进行修复、补平；在地面砖表面涂刷上打磨抛光剂，并使用研磨机配合磨片进行打磨翻新；重复打磨步骤几次，直到达到满意的光泽度；后再用清水或湿抹布清理表层污渍，并进行烘干处理；使用地面砖保护剂，对地面砖表面进行保护，提高地面砖耐磨性和耐污染性等相关内容。工期15个自然日。

1. 资质要求

1.投标人在中华人民共和国注册的，具有独立企业法人资格；具有独立承担民事责任的能力。

 2.建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业叁级及以上资质（含安全生产许可证）。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.在经营活动中没有违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

1. 质量要求

1.表面平整度：打磨后的地面砖表面应光滑平整，没有明显的凹凸不平现象。

2.无裂纹和磨痕：打磨后的地面砖表面不应有裂纹、砂眼和磨痕。石粒应较密实，显露均勺。

3.色泽一致：打磨后的地面砖颜色应一致，不应有混色现象。图案应清晰，颜色达到一致。

4.接缝平整：地面砖之间的接缝应平整，缝隙大小均匀，无明显高低差。接缝平直度的允许偏差通常为3mm(普通地面)或2mm(高级地面)。

5.边缘整齐：地面砖的边缘应整齐，无缺棱掉角现象。不同面层的颜色相邻处不应混色。

6.防滑性能：打磨后的地面砖应具有一定的防滑性能。

1. 资料收集时间及地点

询价时间为2024年12月20日起至2024年12月25日17时30分。报价单位请提供单位资质**（营业执照、安全生产许可等其他相关资料**）、报价人身份证复印件及询价函。报价单位提供的资料，请盖公章扫描后，以电子件打包压缩后发邮箱：978838182@qq.com。若有任何问题请咨询，咨询电话：13617696389。所有资料必须按照医院要求提供，否则视为无效。

1. 其他说明

1.参与本次询价的供应商，我院不作任何承诺。因参与询价所产生的一切费用由报名厂商自行承担，我院不支付任何相关费用。

2.本次询价的后续工作及结果，我院不做任何解释。

3.本次询价的解释权归院方。

4.所有报名厂商均默认同意以上所有条款。

重庆市合川区人民医院 2024年12月19日

合川区人民医院关于综合楼二期工程地面砖打磨抛光项目

询价表

报价单位（盖章）：

联系电话及联系人：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 内容 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合 价（元） | 备注 |
| 地面砖磨抛光 | 1.清洁表面，去除污渍和油垢；2.损坏部位和轻微划痕进行修复、补平；3.表面涂刷上打磨抛光剂，打磨翻新；4.清理打磨表层污渍，烘干处理；5.使用地面砖保护剂；6.其他：满足规范要求及使用要求； | M2 | 约800 |  |  | 1.工程量据实结算；2.综合单价：包含采购费、运费、上下车费、利润、管理费、规费、安全文明施工费、税金等一切相关费用；3.工期15个自然日。 |